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ERRATA

1- Considerando o item 1 do Termo de Referência do Edital nº 002/2025, o anexo II, e o anexo II, em que prevê, o seguinte quantitativo:

	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição

	1
	06
	Mês (Franquia mensal:160 horas/mês)
	Locação de equipamento de comutação eletrônica com eletrodos múltiplos para eletrocussão de plantas daninhas, incluindo: operador, insumos,combustível, equipamentos de eletrocussão, veículo propulsor, gerador de eletricidade e transporte dos mesmos. Sem remoção de resíduos.
Especificações: Alternador 440V; Indutor de proteção RLC; Relay controlador de potência; Transformador 440V para 4- 12KV; Conversor AC/DC; Eletrodos de aplicação com no mínimo 1,2m; Velocidade de operação:2km/k;
Tensão de entrada:44v CA; Tensão de saída: 3960V à 12400V CC; Corrente de entrada: 60 ACA; Corrente desaída: 1,86 A à 5,83 ACC;

Frequência: 60 Hz RPM:1800RPM.
Equipamento DEVERÁ estar acoplado em Caminhão ou Trator, de no mínimo 04 cilindros em linha e potência mínima de 150CV para o caminhão ou 75CV para o Trator, cabine com proteção solar e cinto de segurança.

	2
	680.000
	m²
	Prestação de serviços com equipamento de comutação elétrica com eletrodos múltiplos para eletrocussão de plantas daninhas, incluindo operador, insumos, combustível, equipamentos de eletrocussão, veículo propulsor, gerador de eletricidade transporte dos mesmos. Sem remoção de resíduos.

Especificações: Alternador 440V; Indutor de proteção RLC; Relay controlador de potência; Transformador 440V para 4- 12KV; Conversor AC/DC; Eletrodos de aplicação com no mínimo 1,2m; Velocidade de operação:2km/k;
Tensão de entrada:44v CA; Tensão de saída: 3960V à 12400V CC; Corrente de entrada: 60 ACA; Corrente desaída: 1,86 A à 5,83 ACC; Frequência: 60 Hz RPM:1800RPM.

Equipamento DEVERÁ estar acoplado em Caminhão ou Trator, de no mínimo 04 cilindros em linha e potência mínima de 150CV para o caminhão ou 75CV para o Trator, cabine com proteção solar e cinto de Segurança.


Considerando que por erro de digitação, o referido item passa a ter o seguinte quantitativo na redação:
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição
	Valor Unitário Médio

Estimado
	Valor anual

Estimado (12 meses)

	1
	03
	Equipamento

(Franquia mensal:160 horas/mês.)
	Locação de equipamento para capina elétrica, conforme termo de referência
	
	R$ 6.720.606,00

	2
	1.440.000
	m²
	Prestação de serviços  para capina elétrica, conforme termo de referência


	
	 R$ 2.203.200,00


2- Fica alterado a data da sessão pública para o dia 30/05/2025 às 09:30 horas.
Conselheiro Lafaiete, 09 de maio de 2025.
Bruna Aparecida Dutra Neves

Agente de Contratação do ECOTRES
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