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Termo de Referência

1.	OBJETO
1.1- CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL, PODA E PINTURA DO MEIO FIO NO TREVO DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO ECOTRES.

2.	JUSTIFICATIVA
O trevo de acesso ao Aterro Sanitário Ecotres foi planejado tecnicamente e financeiramente pelo Consórcio afim de trazer segurança aos transeuntes da região, tendo em vista o aumento de veículos de carga pesada que passam diariamente pelo trecho e considerando as condições inseguras de conversão dos veículos que existiam antes do mesmo. Com isso o Consórcio viabilizou a construção do trevo para aumentar a SEGURANÇA dos veículos e transeuntes. Logo a manutenção do mesmo, afim de garantir a nítida visibilidade das sinalizações é de suma importância para a eficiência do trevo. 
3	- DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
Será executada a limpeza dos canteiros horizontais das vias, limpeza da visibilidade das placas de sinalização, poda da vegetação que obstrui a visibilidade das placas e pintura do meio fio que margeia a sarjeta da via e limita o canteiro central. 
3.1	LIMPEZA MANUAL E PODA
A limpeza e a poda consistirão no corte da vegetação de pequeno porte, e limpeza dos resíduos que estão espalhados pelo canteiro. Será a área delimitada na figura abaixo:
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A área consiste por todo o canteiro central do trevo de acesso ao aterro sanitário Ecotres e nos locais onde foram instaladas as placas de orientação para a localidade do aterro, dando-lhes melhor aspecto, ou ainda com o objetivo de facilitar a drenagem e evitar o fogo.

3.2	- DESTOCAMENTO E REMOÇÃO
A operação compreende a escavação e/ou destocamento e remoção/retirada de obstruções naturais, existentes na faixa de trânsito - tais como: tocos, entulhos, vegetação, árvores e arbustos secos, raízes, etc.
 3.3	– DO DESCARTE DO MATERIAL
O Material resultante da capina e/ou roçada do revestimento vegetal deve ser recolhido e colocado no caminhão báscula, para descarte em local adequado e orientado. 
3.4	– DA PINTURA DO MEIO FIO
As guias de meio fio possuem comprimento linear de 280 (duzentos e oitenta metros), conforme imagem a seguir:
A pintura dos meios-fios deve ser feita normalmente através de pincel (trincha) ou rolo de pintura. O material utilizado para pintura pode ser cal hidratada com fixador, quando a durabilidade pretendida for de até 6 (seis) meses, fora do período das chuvas ou, pode ser a tinta látex PVA, quando a durabilidade pretendida for de até 12 (doze) meses. A superfície a ser pintada deve estar limpa e seca, isenta de óleos ou graxas. A superfície a ser pintada não deve apresentar desagregação. O meio-fio deve ser
recomposto ou substituído, se for o caso, antes da pintura.
3.5	– DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A área que será considerada para limpeza manual e poda, e pintura de meio fio é de 951 (novecentos e cinquenta e um) metros quadrados e 280 (duzentos e oitenta) metros lineares, conforme imagem a seguir:
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Estima-se que a limpeza manual e a poda deverão ser executadas por duas vezes ao ano.


3.6	– DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Será de responsabilidade do(a) contratado(a) o fornecimento das ferramentas (enxada, roçadeira, carrinho de mão, pá, foice etc.) bem como dos Equipamentos de proteção individual.
Será de responsabilidade do(a) contratado(a) o fornecimento de equipamentos e materiais para a execução da pintura de meio fio. 
O(a) contratado (a) deverá obedecer às normas regulamentares da segurança do trabalho.
3.7 Os gastos com possíveis deslocamentos, materiais de pintura, transportes de materiais e/ou ferramentas correrão por conta da contratada.
3.9 No preenchimento da Proposta, o valor unitário e total deve constar apenas com duas casas decimais após a vírgula.
 3.10 O Serviço será contratado por área executada medidos em m², no caso da roçada capina e limpeza e por metro linear pintura dos meios fios.
4 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
4.1.	Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato.
4.2.	Apresentar,	sempre	que	solicitado	pelo	CONTRATANTE, comprovação	de cumprimentos das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
4.3.	Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas.
4.4.	Garantir a boa qualidade dos serviços executados.
4.5.	O CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente o estipulado neste contrato, em especial:
4.5.1.	Prestar o serviço sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;
4.5.2.	Manter durante a vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal;
4.5.3.	Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avançados;
4.5.4.	Proceder à regularização imediata dos serviços prestados em desconformidade com as especificações, após o comunicado do CONTRATANTE;
4.5.5.	Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços;
4.5.6.	Prestar, com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes ao objeto deste contrato;
4.5.7.	A prestação de Serviço deverá ser executada de acordo com o cronograma estabelecido pelo Departamento Ambiental.
Conselheiro Lafaiete, 12 de junho de 2024.

Thais Fonseca Carlos
Chefe de Departamento de Operações
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